Załącznik nr 7 do SWZ

WYKAZ ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wysokiem Mazowieckiem”.

Załącznik nr 6a - Przedmiar robót budynku:
- poz. 94 i 98 – „Pokrycie dachów papą termozgrzewalną” dach należy wykonać w technologii membrany SIKAPLAN 15G,
- poz. 139 i 140 – należy zastosować bramy WIŚNIOWSKI
- poz. 166 – Informacje o windzie wg załącznika nr 7a
- poz. 211 – zakup i montaż wiaty śmietnikowej – należy zamontować wiatę śmietnikową firmy WIRELAND, Bartek X

Załącznik nr 6b - Przedmiar robót wod-kan:
- poz. 48 i 49 – Wodomierze skrzydełkowe – należy zamontować wodomierze z odczytem radiowym vario 3 radio 4 Q 3=2,5 m3 na godz R100/R50, dn 15
- wskazane w przedmiarze przewody PERT-AL-PERT systemu Tweetop" – należy zastąpić przewodami systemu KAN-therm PRESS

Załącznik nr 6c - Przedmiar część elektryczna
Dział nr 11. Instalacja domofonowa, poz. 129 -139 – należy zastosować urządzenie firmy CYFRAL

Załącznik 6d - Przedmiar instalacja co
- poz. 31 – Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej – należy zamontować ciepłomierze z odczytem radiowym vario 3 typ 4.5.1 Qn = 0,6 m3, dn 15
- wskazane w przedmiarze przewody PERT-AL-PERT systemu Tweetop" – należy zastąpić przewodami systemu KAN-therm PRESS